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	                  SCHEDA TECNICA 
                           K520
          EMULSIONE IDROREPELLENTE SILOSSANICA



PRODOTTO ADATTO ALLA REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI IDROREPELLENTI MIRATI A PREVENIRE L’ASSORBIMENTO DI ACQUA SU SUBSTRATI MINERALI QUALI MATTONI,PIETRE, CEMENTO E MALTE DI FINITURA.        
 
 CARATTERISTICHE                                         Il prodotto non è diluibile e dall’aspetto bianco lattaginoso      
      TECNICHE                                                         
                                    Resa: circa 7/8 mq x litro  
                                                                                                        Essiccazione: nell’arco di poche ore
                                                                                                                                   Confezioni: lt 14 , lt.4 , lt.2,5
                                                                                           Conservare il prodotto e al riparo dal sole ,                     dal gelo e da fonti di calore
 
INDICAZIONE PER L’APPLICAZIONE            Il prodotto può essere applicato con sistema a spruzzo senza aria , a rullo o a pennello ad una mano. Si applica su superfici asciutte ma anche su superfici umide .Proteggere piante e cespugli durante il trattamento ;coprire le finestre e tutte le altre parti che non devono essere trattate, come durante l’uso di comuni idrorepellenti.. Adottare nell’applicazione misure di sicurezza adeguate , quali occhiali e guanti di protezione.
                        
.             Temperatura ambiente: MIN +5°C/ MAX +35°C
· Attrezzi: pennello , rullo, spruzzo senza aria
· La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso

[bookmark: _Hlk183697051]         STOCCAGGIO                                                                Conservare il prodotto non diluito e al riparo   dal sole, dal gelo e da fonti di calore .
Conservare i contenitori in posizioni verticale e in aree ben ventilate
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INDICAZIONI DI    SICUREZZA   Vedi scheda di sicurezza allegata  
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