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	                 SCHEDA TECNICA 
               FISSATIVO VINILICO
          



                                                                                     FONDO VINILICO ALL’AC/IMPREGNANTE.   
PRODOTTO A  BASE DI RESINA VINILICA IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI PRIMA DELLE APPLICAZIONI  DI PITTURE VINILICHE. MIGLIORA LA COESIONE E UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI DEI SUPPORTI.   
 
CARATTERISTICHE                                         Natura del legante: polimero vinilico in dispersione  acquosa
 TECNICHE                                           
· Resa: circa 6/7 mq x litro  

                                                                                                        Sovraverniciabilità: dopo qualche ora dall’applicazione

                                             
INDICAZIONE PER  
L’APPLICAZIONE                                           
 Diluire con acqua al momento dell’uso. Assicurasi che le superfici da trattare siano stagionate , asciutte e non contaminate da muffe. In tale caso igienizzare le pareti prima del trattamento. Applicare una mano, a pennello o a rullo o anche a spruzzo avendo cura di proteggere bene le superfici da non trattare                                            Temperatura ambiente: MIN +5°C/ MAX +35°C
                            Attrezzi: pennello , rullo, airless
                                                                                                                          Diluizione : all’80-90 % con acqua
                                                                                      La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso


ASPETTO                                                                                                                    bianco lattiginoso
                                                                                                                     Confezioni: lt 14 , lt.4 , lt2,5





      STOCCAGGIO                                                                Conservare il prodotto non diluito e al riparo   dal sole, dal gelo e da fonti di calore.
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Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com
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INDICAZIONI DI    SICUREZZA   Vedi scheda di sicurezza allegata  
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